2024届（2025年）自动化专业综合测试试题回忆
（部分）
题型:
选择（大概10道左右）
判断（打√或×）（大概10道左右）
三道论述题
[bookmark: _GoBack]翻译题（2道英译汉，一道汉译英）


选择题回忆（部分）：
1. 一个逻辑门的逻辑函数式为 L=A+B+C，它是一个与门 （X）
（有一个选择题由此改编而成，题干完全相同，只是多了选项）
2.TCP/IP 体系结构中的 TCP 和 IP 所提供的服务分别为   (D)
A. 链路层服务和网络层服务
B. 网络层服务和运输层服务
C. 运输层服务和应用层服务
D. 运输层服务和网络层服务
3.  在不同的网络之间实现分组的存贮和转发，并在网络层提供协议转换的网络互连器称为（B ）
A. 转接器
B. 路由器
C. 网桥
D. 中继器
4.   下面不属于基本逻辑运算的是 (D)
A. 与
B. 或
C. 非
D. 真
5.模 / 数转换器的转换过程分为采样、量化和编码，其中（ C ）过程最重要。
A. 采样和编码
B. 采样
C. 编码
D. 量化
***此外还有一些原题难以找寻，大致考察内容如此：
①十进制转十六进制
②字节的单位换算
这里举些例子：
1B（byte，字节）= 8 bit
1KB=1024B；
1KB=1024B= 10^3 B；
1MB=1024KB= 10^6 B；
1GB=1024MB= 10^9 B；
③用一个字节最多能编出256个不同的码


判断题回忆：
1.在自动控制系统中，希望系统的过渡过程所经历的动态偏差越小越好，时间越短越好。 （√）
2.开环控制系统与闭环控制系统相比较后的区别是，在开环控制系统没有构成闭合回路反馈通道，被控量并不反馈到输入端。 （√）
3.自动控制过程中的上升时间，是指输出量从初始时间上升到第一次达到稳定值的时间。（√）
4.控制系统都由两部分组成，一部分是被控对象，一部分为控制装置。 （√）
5. 当调节过程不稳定时，可增大积分时间或加大比例，使其稳定。    （V）

论述题回忆：
1.有200名同学的试卷（1个同学对应1个学号），试卷顺序被打乱，请叙述你认为最好的将试卷按学号排序的方法.
2.举出你知道的开环系统的例子，并指出开环系统有什么优缺点.
3.大模型与大数据的关系？（印象有些模糊，可能不太准确）
翻译题
2段英译汉一段汉译英
1. 主要讲述的是基尔霍夫第一定律（原文为英文）
原文难以寻找，这里贴一段主旨相近的文本
Kirchhoff's current law, also known as Kirchhoff's first law, states that the total current entering a junction in a circuit is equal to the total current leaving the junction. In other words, the algebraic sum of the currents at a junction point in a circuit is zero. This law is based on the principle of conservation of charge, which states that charge can neither be created nor destroyed, only transferred from one point to another. Kirchhoff's current law forms the foundation for analyzing complex electrical circuits and is essential for understanding the flow of current in a circuit. 
2.主要讲述的是经典控制理论和现代控制理论各自的特点（原文为英文）
3.主要讲述了对输入数据进行降噪（原文为汉语）
loop domain

