


专业综合测试（2023级/2024年）回忆

通识板块
1. 你原来专业是什么?转专业的原因是什么?有没有了解过两个专业大一课程差别(传统工科→信息学院）

2. 转专业前在本专业有什么收获，为什么转专业（商学院）

3. 谈一谈你的大学规划，并说说你应对学业压力的方法（水文）

4. 选择一个你最感兴趣/关注的与法学专业相关的问题，进行分析(法学)
5. The  role  of  education  in  the  development  of  technology
（大禹院，英文作答）
专业板块
Part1计算机与软件学院专业测试

Q1. 谁是图灵?他有哪些主要成就?
艾伦·图灵(Alan Turing)是英国数学家、逻辑学家，人工智能之父
主要成就：
1.图灵机模型：提出通用计算模型，奠定现代计算机理论基础。
2.图灵测试：提出判断机器是否具备智能的标准
3.人工智能先驱之一：首次提出”机器思维”概念。

Q2. 什么是图灵测试?请简述其原理和意义
图灵测试的基本设置如下：
参与者：一名人类评判员、一名人类应答者和一台机器。
交流方式：评判员通过键盘与两个隐藏的参与者(人类和机器)进行文字交流
测试过程：评判员通过提问和对话，试图判断哪个是人类，哪个是机器
通过标准：如果评判员在多次测试中无法可靠地区分机器与人类，那么机器就被认为通过了图灵测试
图灵认为，如果一台机器能够与人类进行对话，井且在对话过程中让人类难以区分它是机器还是人，那么就可以认为这台机器具有智能。
图灵测试的意义
图灵测试的意义不仅在于它为人工智能提供了一个直观的目标，还在于它引发了对智能本质的深刻思考。
1.为人工智能设定目标2.推动技术发展3.引发哲学讨论4.评估人工智能的同限性

Q3. 高级语言代码从编写到运行有哪4个步骤?请分别解析
1.编写(Edit):用高级语言(如Python,Java)编写源代码(.c/.py文件)。
2.编译(Compile)
编译器将源代码转换为目标代码(机器码/字节码),例如：C语言通过gcc生成可执行文件，Java生成.class字节码，(编译的过程包含预处理，编译，汇编和链接)
3.加载(Load):操作系统将程序载入内存，分配资源
4.执行(Execute):CPU逐条执行指令，完成程序功能



Q4. 三个实体过河问题

农夫需带一只狼，一只羊和一筐白菜过河，船只能载农夫和一样物品。若农夫不在场，狼会吃羊，羊会吃白菜，如何安全过河?

1.农夫带羊过河，返回
2.农夫带狼过河，带回羊
3.农夫带白菜过河，返回
4.农夫带羊过河  
（逻辑关键：避免留下狼与羊、羊与白菜的组合）

Q5. 逻辑推理题
A.B.C三人中只有一人说真话：
A说：B在说谎
B说：C在说谎
C说：A和B都在说谎
谁是说真话的人?

1.假设A说真话→B说谎→C说真话                (矛盾，因为C也应在说谎)
2.假设B说真话→C说谎→A说谎                  (合理，此时只有B说真话)
3.假设C说真话→A和B说谎→但若A说谎，则B说真话       (矛盾)
结论：B说真话。

Q6. 操作系统的重要性与作用有哪些?请简要解释

1.资源管理：协调CPU、内存、磁盘等硬件资源分配
2.进程调度：控制程序运行顺序，避免冲突(如时间片轮转)
3.内存管理：虚拟内存、分页技术提高内存利用率
4.文件系统：管理数据存储和检索(如NTFS、FAT32)
5.用户接口：提供GUI/命令行界面(如Windows图形化操作)

Q7. 请列举5个操作系统并写出全称，指出哪些是中国国产操作系统。
Windows 
MacOS(由苹果公司开发，专门用于苹果的Mac系列电脑)
Linux 
HUAWEI HarmonyOS(华为鸿蒙操作系统，国产）
Android:由谷歌开发，主要用于智能手机和平板电脑

Q8. 简述软件生命周期的6个步骤，并作简短解释。

1.需求分析：明确用户需求，形成需求文档(如功能列表)
2.系统设计：设计软件架构、模块划分和接口定义(如UML图)
3.编码开发：编写代码实现功能(如使用Java/Python)
4.测试验证：通过单元测试，集成测试等确保质量(如使用Unit)
5.部署上线：将软件安装到目标环境并运行(如服务器部署)
6.维护与退役：修复漏洞、更新功能，最终停止服务并归档

Q9:冯诺依曼计算机是什么?什么是冯诺依曼结构?解释其组成与作用。

①定义：冯诺依曼结构是现代计算机的理论基础，核心思想是“存储程序”。提出计算机应采用二进制编码，提出计算机需要存储程序，按照程序进行工作。图灵机是现代计算机的灵魂，冯诺伊曼架构是这个灵魂的载体和实现
②五大组成及作用
1.输入设备：接收外部败据(如键盘、鼠标)
2.输出设备：显示或传输结果(如显示器、打印机)
3.存储器：存储程序和数据(如内存、硬盘)
4.运算器(ALU):执行算术和逻辑运算(如加减法)
5.控制器：协调各部件工作(如指令译码).
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Q10. 智能手机与计算机在结构上的区别有哪些

1. 处理器架构
计算机：通用CPU (x86/AMD架构),通常使用独立的CPU和GPU
手机：低功耗ARM架构芯片(如高通骁龙),集成了CPU、GPU,内存控制器等
2. 集成度：手机高度集成(SoC芯片整合CPU/GPU/基带),计算机部件可拆卸升级。
3.输入输出
手机：触控屏、传感器(陀螺仪/光线感应),   
计算机：依赖外设(键盘/鼠标)
3. 操作系统：手机用iOS/Android
4. 计算机用Windows/macOS/Linux


Q11 .  Al对话助手用到了哪些人工智能技术?举例说明其中一个技术

①三项关键技术：
1.自然语言处理(NLP):nature language process
自然语言处理是AI对话助手的核心技术之一，它使计算机能够理解、生成和处理人类语言。NLP技术包括自然语言理解(NLU)和自然语言生成(NLG),前者帮助助手理解用户输入的意图和情感，后者则用于生成自然流畅的回复。
2.深度学习(DL):deep learning
深度学习是机器学习的一个子领域，它通过多层神经网络来模拟人类大脑的工作方式。在AI对话助手中，深度学习模型(如Transformer架构)用于处理和理解大量的文本数据，从而实现更准确的语言理解和生成
3.语言识别与合成：
自动语言识别(ASR)：将用户的语音输入转换为文本，使助手能够理解用户的语音指令。
文本到语音(TTS):将助手生成的文本回复转换为语音输出，使用户能够听到助手的回答
②举例说明NLP技术：Transformer惧型：通过自注意力机制(Self-Attention)处理长文本依赖关系，例如ChatGPT利用Transformer解码器生成连贯对话

Q12. ChatGPT的全称及英文解释是什么?
①Chat Generative Pre-trained Transformer
②Chat:对话交互能力                Generative:能够生成文本内容
Pre-trained:基于大规模语料库预训练。
Transformer:基于Transformer神经网络架构

Q13. 如何让Al助手的回答更符合你的预期
1.明确背景与目标
操作：在提问前，用1-2句话说明背景，用途或核心需求
2.分步拆解复杂问题
操作：将大问题分解为多个子问题，按步骤要求AI逐步回答
3.指定回答框架或角色
操作：通过角色扮演或格式要求。限定AI的回答逻辑
4. 提供示例或模板
操作：给出理想答案的范例，要求AI模仿风格或结构
5. 动态修正与排除法
操作：通过否定词排除无关内容，或要求补充细节
6. 限制回答范围
操作：明确字数、深度、专业度等边界条件

Part2 人工智能与自动化学院专业测试
自动化专业
一些基础知识，有判断题,选择题,论述题，论述题问了自动化专业是什么，还有两大段专业英语翻译一段英译汉，一段汉译英
10个选择            
10个判断
2个讨论
3个翻译（将2篇英文文献翻译成中文，1篇中文文献翻译成英文，参考各个领域最顶尖的论文）
举例：Attention Is All You Need

选择题（部分）（选项遗漏）

1. 谁发明了计算机？

计算机的发明是多人逐步贡献的结果，核心人物包括：
艾伦·图灵（Alan Turing）：提出“图灵机”理论模型，奠定现代计算机理论基础。
冯·诺依曼（John von Neumann）：提出“存储程序”架构，成为现代电子计算机的设计基础
第一台通用电子计算机ENIAC由莫奇利（Mauchly）和埃克特（Eckert）于1946年研制成功。

2. 字节（Byte）与常见换算单位

字节（Byte）：8个二进制位（bit）组成1个字节，即1 Byte = 8 bit
常见单位换算（二进制的换算）：
1 KB（Kilobyte，千字节）= 2¹⁰ Byte = 1024 Byte
1 MB（Megabyte，兆字节）= 2²⁰ Byte= 1,048,576 Byte 
1 GB（Gigabyte，吉字节）= 2³⁰ Byte=  1,073,741,824Byte≈10.74亿 Byte

论述题

1.自动化技术与信息技术的联系？什么样的机器具备人工智能？

（1) 自动化与信息技术的联系：
   互补性 自动化技术通过物理设备（如PLC、机器人）执行任务，依赖信息技术（IT）进行数据采集、处理与通信，信息技术提供算法（如PID控制）和软件（如SCADA系统），优化自动化流程。
    融合应用 工业4.0中，信息技术（物联网、大数据）与自动化技术（智能生产线）结合，实现“信息物理系统（CPS）”。例如：智能仓储中，自动化堆垛机通过IT系统接收订单数据并规划路径。
(2) 具备人工智能的机器特征：
自主决策：通过机器学习模型（如神经网络）动态调整行为（如自动驾驶汽车避障）
环境感知：使用传感器（摄像头、LiDAR）与NLP技术理解环境（如服务机器人识别语音指令）
持续学习：支持在线学习或迁移学习（如推荐系统根据用户反馈更新模型）

2. 什么是计算机病毒？其特征有哪些？

（1）定义：计算机病毒是一段恶意程序代码，通过感染宿主文件（如.exe文件）自我复制传播，破坏数据或窃取信息。
（2）核心特征：
传染性：通过网络、U盘等介质主动传播（如蠕虫病毒通过邮件附件扩散）
潜伏性：感染后不立即发作，等待触发条件（如特定日期、操作）
破坏性：删除文件、占用资源或勒索加密（如WannaCry勒索病毒）
隐蔽性：伪装为正常文件或嵌入系统进程（如木马病毒隐藏于游戏安装包）
（3）典型分类：
文件型病毒：感染可执行文件（如CIH病毒）
引导型病毒：破坏磁盘引导扇区（如Stoned病毒）
宏病毒：通过Office文档传播（如Melissa病毒）


人工智能,智能科学与技术专业
Q1. 人工智能概念与成用(25分)
1.什么是人工智能?简要说明其核心目标
2.列举至少4个具体的人工智能应用场景，并说明其技术原理 

Q2.（的相似题目）伪代码算法题(25分)
用伪代妈实现计算斐波那契数列第n项的功能
(假设n≥1，且斐波那契数列定义为：
F(1)=1,F(2)=1,F(n)=F(n-1)+F(n-2) )

Q3. 十进制与二进制转换(25分)
1.将十进制数18转换为二进制。
2.将二进制数1101转换为十进制。

Q4. 井字棋胜负判断(流程图/伪代码)
题目：
设计伪代码或流程图，判断井字棋玩家是否获胜(棋盘为3×3,玩家标记为X 或 O)
答案(伪代码):

函数 check_win(board,player):
//检查所有行
对于每一行 row 在 board  中:
如果 row 中所有元素等于 player:
返回 真
//检查所有列
对于 j 从 0 到2:
列元素 = [board[0][j],board[1][j],board[2][j]]
如果 列元素中所有元素等于 player:
返回 真

//检查主对角线
对角线1= [board[0][0],board[1][1],board[2][2]]
如果 对角线1中所有元素等于 player:
返回 真

//检查副对角线
对角线2= [board[0][2],board[1][1],board[2][0]]
如果 对角线2中所有元素等于 player:
返回 真

返回假

Part3  信息科学与工程学院专业测试
（通信工程，电子信息工程，电子科学与技术，物联网工程）
20道选择+四道大题
部分选择真题如下：

1. 四人四城 逻辑推理题(示例)
甲、乙、丙、丁四人分别来自北京、上海、广州、深圳，每人说一句话：
甲说：“乙来自北京。”
乙说：“丙不是上海人。”
丙说：“丁来自广州。”
丁说：“他们三个人说的都是假话。”
已知每个城市只有一人，且只有一人说真话。问：四人实际来自哪个城市?

2. 九球找次品天平称重问题
有9个球，其中1个是次品(较轻),用天平最少称几次能找出次品?

3. 芯片公司识别
以下哪家公司不涉及芯片研发?
1.苹果(Apple)
2.英伟达
3.AMD
4.OpenAI
[bookmark: _GoBack]
4.找不同(相似找不同题目)
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5. 阿克曼函数Ack(3,3)计算
阿克曼函数 (Ackermann  function)定义：                     
Ack(m,n)=n+1 if m = 0               
Ack(m-1,1)   if m > 0 且 n = 0  
Ack(m-1,Ack(m,n-1)) if m > 0  且 n > 0

求Ack(3,3):

Part4  电气与动力工程学院专业测试
电气工程及其自动化专业

1. 电气工程的研究方向，什么是碳达蜂和碳中和?

2.电力系统的环节有哪些?新型电力系统有什么特点?

4. 写出发电方式至少五种，新能源发电方式两种

5. 中国家庭电路电压有效值和最大值是多少? 频率是多少? 

5.带电粒子在磁场中的偏转 

典型题型：

1.洛伦兹力计算
已知粒接速度、磁感应强度、电荷量,求偏转半径和周期
2.复合场问题
电场与磁场正交，粒子匀速直线运动
3.实际应用
质谱仪(分离同位素)、回旋加速器(粒子加速)

Eg. 一质量为m、带电量为-q的粒子，从点(0,d)水平向右射入匀强磁场。磁场方向垂直纸面向里，其区域为：
左右边界：x=0 到x=√3d
上下边界：y≥0 (即磁场从x轴向上无限延伸)

(1). 粒子恰好从磁场右边界与轴的交点射出，求磁感应强度
(2). 粒子必须从底边射出(不能从左右边界射出),求初速度的最小值

6. 小灯泡常用功率、楞次定律相关考题(相关)

小灯泡常用功率
实验室小灯泡：0.5W、1W、3W  (低压直流电源)

楞次定律应用
判断感应电流方向：“增反减同”(磁通量增加时阻碍增加，减少时阻碍减少)。
示例：磁铁插入线圈时，线圈电流方向使磁场抗拒磁铁运动。


Part 5. 新能源学院
全是主观问答大题，
一题好像问了新能源储能方式有哪几种？
还有一题问了你现在的专业和新能源专业各有什么优缺点
后面还有几个问题问得和面试一样，
比如什么你为什么想转这个专业，为此你会做哪些努力
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